ND_RelParSet_K01 = {

Name = 38CRMOAl

PARAMETERS =
{
  Name = cmaterial 
  Type = String
  Default = '38CrMoAl'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '38CrMoAl有高的表面硬度\耐磨性及疲劳强度，并具有良好的耐热性及腐蚀性，淬透性不高。用于制作高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、处理后尺寸精度高的氮化零件，如仿模、气缸套、齿轮、高压阀门、镗杆、蜗杆、磨床主轴等。但尺寸较大的零件不宜采用。38crmoal是高级氮化钢，主要用于具有高耐磨性.高疲劳强度和相当大的强度。热处理后尺寸精确的氮化零件，或各种受冲击负荷不大而耐磨性高的氮化零件，如镗杆、磨床主轴、自动车床主轴、蜗杆、精密丝杆、精密齿轮、高压阀门、阀杆、量规、样板、滚子、仿模、气缸体、压缩机活塞杆，汽轮机上的调速器、转动套、固定套，橡胶及塑料挤压机上的各种耐磨件等。'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 2.100000e+08 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = SHEAR_MODULUS
  Type = Real
  Default = 7.940000e+07 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 7.850000e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 1.060000e-05 /C
  Access = Full
},
{
  Name = THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 2.000000e+01
  Access = Full
},
{
  Name = STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT
  Type = Real
  Default = 1.000000e+01
  Access = Full
},
{
  Name = STRESS_LIMIT_FOR_TENSION
  Type = Real
  Default = 7.300000e+11 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION
  Type = Real
  Default = -7.300000e+11 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR
  Type = Real
  Default = 3.250000e+11 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 5.000000e+04 mm kg /(sec^3 C)
  Access = Full
},
{
  Name = EMISSIVITY
  Type = Real
  Default = 7.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 3.000000e-01 mm^2/(sec^2 C)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_CONDITION
  Type = String
  Default = '调质氮化'
  Access = Full
},
{
  Name = PRO_UNIT_SYS
  Type = String
  Default = 'BOSUN'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_HARDNESS
  Type = Real
  Default = 8.500000e+02
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_HARDNESS_TYPE
  Type = String
  Default = 'HV'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_YIELD_STRESS
  Type = Real
  Default = 8.340000e+02 MPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_ULTIMATE_STRESS
  Type = Real
  Default = 9.810000e+02 MPa
  Access = Full
}

}
