ND_RelParSet_K01 = {

Name = QT400-18

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '球墨铸铁,是兼有钢和铸铁优点的优良材料，具有耐磨、减震、
工艺性能好、成本低等优点在机械工程上应用广泛'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 F
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'MAXIMUM SHEAR STRESS (TRESCA)'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'UNIFIED MATERIAL LAW (UML)'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = CMATERIAL
  Type = String
  Default = 'QT400-18'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 7.010000e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'steel'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_MATERIAL_TYPE
  Type = String
  Default = 'LOW ALLOY STEELS'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_MATERIAL_FINISH
  Type = String
  Default = 'CAST'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.100000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 1.200000e+08 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 1.100000e-05 /C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_YIELD_STRESS
  Type = Real
  Default = 8.616950e+05 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_ULTIMATE_STRESS
  Type = Real
  Default = 5.514850e+05 kPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 4.500000e+02 m^2/(sec^2 K)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 7.500000e+01 N /(sec K)
  Access = Full
}

}
