ND_RelParSet_K01 = {

Name = AL6063

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '铝镁合金，Al-Mg-Si系合金，耐蚀性好，焊接性优良，冷加工性较好，
并具有中等强度，使用范围广泛,主要用于建筑、装饰、电子家电等。'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 2.730000e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 6.900000e+01 Pa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 2.340000e-05 /C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 9.637530e+08 mm^2/(sec^2 C)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 1.800730e+02 N /(sec C)
  Access = Full
}

}
