ND_RelParSet_K01 = {

Name = ABS

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = 'ABS塑料，俗称ABS胶、超不碎胶，密度1.02-1.08g/cm^3，主要应用
玩具、电器用品、日用品外壳。有吸湿性，要求在加工之前进行干燥处理'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = CMATERIAL
  Type = String
  Default = 'ABS'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 1.050000e-06 kg / mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'zinc'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.940000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 2.000000e-01 GPa
  Access = Full
}

}
