ND_RelParSet_K01 = {

Name = AL6063

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '铝镁合金，Al-Mg-Si系合金，耐蚀性好，焊接性优良，冷加工性较好，
并具有中等强度，使用范围广泛,主要用于建筑、装饰、电子家电等。'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.0 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 0.5
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 0.00000273 kg / mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 69.0 Pa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 0.0000234 1 / C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 0.3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 963753000.0 mm^2 / (sec^2 C)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 180.07300000000001 N /(sec C)
  Access = Full
},
{
  Name = CMATERIAL
  Type = String
  Default = 'Al6063'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MTRL_FABRIC_ARCHITECTURE
  Type = String
  Default = 'UNIDIRECTIONAL'
  Access = Full
}

}
