ND_RelParSet_K01 = {

Name = POM1

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '俗称赛钢，坚韧很好的抗冲击疲劳特性。学名聚甲醛密度1.41-1.43g/cm^3
主要用于齿轮、滑轮、阀门等。不易吸收水分，加工前可不干燥。'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 1.425000e+00 g/cm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'PC'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 2.600000e+00 GPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.856900e-01
  Access = Full
}

}
