ND_RelParSet_K01 = {

Name = 35SIMN

PARAMETERS =
{
  Name = cmaterial 
  Type = String
  Default = '35SiMn'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '这种钢主要在调质状态下用于制造中等速度、中等负荷的零件；或在淬火、回火状态下用作高负荷而冲击不大的零件，也可用作截面较大及需表面淬火的零件。在一般机械行业中，此钢用于制造传动齿轮、主轴、心轴、转轴、连杆、蜗杆、电车轴、发电机轴、曲轴、飞轮和大小锻件；在汽轮机制造中，用作工作温度在400℃以下、直径在250mm以内的主轴和轮毂，厚度在170mm以下的叶轮以及各种重要紧固件；在农业机械上多以制造锄铲柄、犁辕等耐磨零件。此外还可用作薄壁无缝钢管。此钢可完全代替40Cr作调质钢，亦可部分代替40CrNi钢。
'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 F
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 7.850000e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'AMB-3501'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_YIELD_STRESS
  Type = Real
  Default = 4.200000e+02 MPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_ULTIMATE_STRESS
  Type = Real
  Default = 7.000000e+02 MPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_HARDNESS
  Type = Real
  Default = 2.500000e+02
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_CONDITION
  Type = String
  Default = '调质'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_HARDNESS_TYPE
  Type = String
  Default = 'HB'
  Access = Full
}

}
