ND_RelParSet_K01 = {

Name = C5191

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '磷青铜、锡磷青铜,有更高的耐蚀性,耐磨损，和良好的导电性能，
，用于导线，电机和变压器等零件'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 F
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 1.900000e+07 psi
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.500000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 9.300000e-06 /F
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 3.248000e+05 in^2/(sec^2 F)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 1.514000e+01 lbf /(sec F)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 8.900000e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'CU'
  Access = Full
},
{
  Name = CMATERIAL
  Type = String
  Default = 'C5191'
  Access = Full
}

}
