ND_RelParSet_K01 = {

Name = STEEL_G10450

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = 'STEEL - MEDIUM CARBON, HOT & COLD ROLLED SHEET, STRIP, PLATES & BARS
(AISI 1045)'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 7.870000e-03 g / mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = ULTIMATE_TENSILE_STRENGTH
  Type = Real
  Default = 5.150000e+08 Pa
  Access = Full
  Description = 'Ultimate tensile strength'
},
{
  Name = YIELD_STRENGTH
  Type = Real
  Default = 4.850000e+08 Pa
  Access = Full
  Description = 'Yield Strength'
},
{
  Name = HARDNESS
  Type = String
  Default = '170'
  Access = Full
  Description = 'Brinell Hardness'
},
{
  Name = C
  Type = String
  Default = '0.50%'
  Access = Full
  Description = 'Desired chemical composition'
},
{
  Name = MN
  Type = String
  Default = '0.60 - 0.90%'
  Access = Full
  Description = 'Desired chemical composition'
},
{
  Name = S
  Type = String
  Default = '0.050%'
  Access = Full
  Description = 'Desired chemical composition'
},
{
  Name = P
  Type = String
  Default = '0.040%'
  Access = Full
  Description = 'Desired chemical composition'
},
{
  Name = GMS_NUMBER
  Type = String
  Default = 'GMS-4110'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 2.060000e+11 Pa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_YIELD_STRESS
  Type = Real
  Default = 3.550000e+08 Pa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_TENSILE_ULTIMATE_STRESS
  Type = Real
  Default = 6.000000e+08 Pa
  Access = Full
}

}
