ND_RelParSet_K01 = {

Name = PCB

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = 'PCB板的密度：1.70-1.90g/cm³1.8左右一般在1.8左右'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.0 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 0.5
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 206.0 GPa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 0.3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 1.8 g / cm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_EXPANSION_COEF
  Type = Real
  Default = 0.0000106 1 / C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_THERMAL_CONDUCTIVITY
  Type = Real
  Default = 50000000.0 mm g / (sec^3 C)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_SPECIFIC_HEAT
  Type = Real
  Default = 0.3 mm^2 / (sec^2 C)
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_CONDITION
  Type = String
  Default = '45'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = '45'
  Access = Full
},
{
  Name = CMATERIAL
  Type = String
  Default = 'PCB'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MTRL_FABRIC_ARCHITECTURE
  Type = String
  Default = 'UNIDIRECTIONAL'
  Access = Full
}

}
