ND_RelParSet_K01 = {

Name = PS

PARAMETERS =
{
  Name = cmaterial 
  Type = String
  Default = 'PS'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '俗称硬胶，学名聚苯乙烯，透明料耐高温，密度1.0-1.4g/cm^3，主要应用
一次性餐具、透明CD盒、透明水杯等。通常不需要干燥处理'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 1.050000e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'ABS'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_YOUNG_MODULUS
  Type = Real
  Default = 3.500000e+00 Pa
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_POISSON_RATIO
  Type = Real
  Default = 3.000000e-01
  Access = Full
}

}
