ND_RelParSet_K01 = {

Name = 2A04

PARAMETERS =
{
  Name = cmaterial 
  Type = String
  Default = '2A04'
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '2A04
化学成分(%)
Si:0.30
Fe:0.30
Cu:3.2～3.7
Mn:0.50～0.8
Mg:2.1～2.6
Zn:0.10
Be:0.001～0.01
Ti:0.05～0.4
AL:其余
备注:LY4'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 2.795670e-06 kg/mm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = '2219AL'
  Access = Full
}

}
