ND_RelParSet_K01 = {

Name = SGCC

PARAMETERS =
{
  Name = PTC_MATERIAL_TYPE
  Type = Integer
  Default = 9
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FAILURE_CRITERION_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_FATIGUE_TYPE
  Type = String
  Default = 'NONE'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_SUB_TYPE
  Type = String
  Default = 'LINEAR'
  Access = Locked
},
{
  Name = PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
  Type = String
  Default = '俗称热镀锌钢板，包括有花锌、无花锌2种。冲压材料，较软，
拉伸一般，不生锈，美观，主要用于电脑机箱、家电机壳等。'
  Access = Full
},
{
  Name = TEMPERATURE
  Type = Real
  Default = 0.000000e+00 C
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_INITIAL_BEND_Y_FACTOR
  Type = Real
  Default = 5.000000e-01
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_BEND_TABLE
  Type = String
  Default = ''
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_MASS_DENSITY
  Type = Real
  Default = 7.850000e+00 g / cm^3
  Access = Full
},
{
  Name = PTC_XHATCH_FILE
  Type = String
  Default = 'PC'
  Access = Full
},
{
  Name = CMATERIAL
  Type = String
  Default = 'SGCC'
  Access = Full
}

}
